	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUESTIONAMENTOS
	RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

	16
	PNEU   10.00/20   BORRACHUDO.   16
lonas      convencional,      profundidade mínima  de  sulcos  12,9mm,  índice  de carga 3.350 kg.
	Para garantir ampla disputa entre os licitantes, sugerimos alterar para 3000kg (146) de capacidade de carga.
	Permanece descrição do edital.

	17
	PNEU 10.00/20 LISO convencional. 16 lonas , profundidade mínima de sulcos 12,9mm,  índice  de  carga  146    (3.000 kg), Rodoviaria.
	Para garantir ampla disputa entre os licitantes, sugerimos alterar para 12,5mm de profundidade de sulco.
	Permanece descrição do edital.

	18
	PNEU 12.4/24
	Deve ser cotado pneu de 6 ou 10 lonas?
	Deverá ser cotado de 10 lonas.

	19
	PNEU 14.9/28 12 LONAS.
	Para garantir ampla disputa entre os licitantes, sugerimos alterar para 10 lonas.
	Permanece descrição do edital.

	21
	PNEU 14-9/26
	Deve ser cotado pneu de 6 ou 12 lonas.
	Deverá ser cotado de 12 lonas.

	22
	PNEU 17.5/25 16 LONAS, com no
mínimo 128 cm Largura  de  39cm
Comprimento 128cm Peso Bruto 115,50 Kg.
	Deve ser cotado pneu de L-2 ou L-3?
	Deverá ser cotado L2.

	26
	PNEU 18.4-30
	 Deve ser cotado pneu R-1, R-2 ou R-3?
Se R-1, deve ser cotado pneu de 6, 8, 10 ou 12 lonas?
	Deverá ser cotado R2.

	36
	PNEU 215/75 R17.5 Liso 16 LONAS 135/133 JCE 960
	Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?
	Deverá ser cotado pneu misto.

	41
	PNEU 23.1 R26 16 LONAS
	Deve ser cotado pneu R1, R2 ou R3?
Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para pneu convencional de 12 lonas.
	Deverá ser cotado R2.

	42
	PNEU 23.1.30
	Deve ser cotado pneu R-1 ou R-2?
	Deverá ser cotado R2.

	45
	PNEU 275/18 REF. 48 P
	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para índice 42P.
	Permanece descrição do edital.


	46
	PNEU 275/80R22.5- BORRACHUDO 16 LONAS
	Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?
	Deverá ser cotado pneu rodoviário.

	47
	PNEU 275/80R22.5 Liso
	Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?
	Deverá ser cotado pneu rodoviário.

	48
	PNEU 295/80/22.5 BORRACHUDO  16 LONAS
	Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?
	Deverá ser cotado pneu rodoviário.

	49
	PNEU 295/80/22.5 LISO
	Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?
	Deverá ser cotado pneu rodoviário.

	54
	PNEU 275/80 R-22.5
	Deve ser cotado pneu liso ou borrachudo?
Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?
	Deverá ser cotado pneu borrachudo/misto.

	55
	PNEU 1400/24
	-O PNEU 14.00-24 É CLASSIFICADO DE DUAS FORMAS: G2 E E3. 
O G2 POSSUI 10, 12 E 16LONAS, E, É MONTADO NA RODA MONOPEÇA, JÁ O E3 POSSUI 20 LONAS (OU MAIS) E É MONTADO NA RODA MULTIAROS.
QUAL DELES DEVE SER COTADO: G2 OU E3?
	[bookmark: _GoBack]Deverá ser cotado G2 de 16 lonas.



